**PLOTOVÉ TYČKY Z PLECHU FERAL PT**

Vyrábíme plotové tyčky z plechu vhodné jako trvanlivá náhrada za tyčky dřevěné a umělohmotné.

# Profil plotové tyčky FERAL PT



**Výhody použití plotových tyček z plechu FERAL PT**

* nízká hmotnost
* dlouhá životnost bez údržby
* snadná montáž
* velký výběr materiálů a barev
* použití ochranné fólie po celou dobu výroby i montáže
* výška tyček dle přání zákazníka
* možnost kombinace barev tyčky a rubové vložky
* rubová vložka není nutností – jde o estetický doplněk



**Ceník plotových tyček FERAL PT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál** | **produkt** | **hmotnost 1 bm (kg)** | **cena / bm v Kč** | **cena vč. DPH v Kč** |
|  | **S nátěrem dle RAL** |
| **plech pozink. tl. 0,60 + PES nátěr dle RAL** | **tyčka FERAL PT-PES** | **0,6** | **38,30** | **46,00** |
| plech pozink. tl. 0,60 + PES nátěr dle RAL | rubová vložka FERAL RV-PES | 0,4 | 26,60 | 32,00 |
|  | **Dekor DŘEVO** |
| **plech pozink. tl. 0,60 + dekor dřevo** | **tyčka FERAL PT dřevo** | **0,6** | **99,00** | **120,-** |
| plech pozink. tl. 0,60 + dekor dřevo | rubová vložkaFERAL RV dřevo | 0,4 | 66,00 | 80,- |
|  | **Pozinkovaný** |
| **plech pozink. tl. 0,60** | **tyčka FERAL PT-Zn** | **0,6** | **31,60** | **37,00** |
| plech pozink. tl. 0,60 | rubová vložka FERAL RV-Zn | 0,4 | 22,50 | 27,00 |

Pro výrobu je používán ocelový pozinkovaný plech jakosti DX 51 D + Z 275 MAC dle ČSN EN 10 327. Lakovaný plech je nastříkán polyesterovou barvou tloušťky 25 m na lícové (pohledové) straně a ochranným lakem tloušťky 10 m na rubové straně. Široký výběr barev dle stupnice RAL.

Ostatní materiály (titan, zinek, hliník, měď, nerez) možné zpracovat po dohodě.