Položkový rozpo**č**et

Rozpočet: Horské Lázně - Oprava klempířských prvků

Základní rozpočet

Objekt:

Název objektu: Lázeňské objekty.

JKSO:

Stavba:

Název stavby:

Horské Lázně - Oprava klempířských prvků

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek:

0,0000

Objednatel:

Náklady na MJ:

Počet listů:

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

Rozpo**č**tové náklady

**Základní rozpo**č**tové náklady**

**Ostatní rozpo**č**tové náklady**

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno: pán Lukovský František

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH

DPH

21,0% činí: 21,0% činí:

**Cena za objekt celkem:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z  R  N | HSV celkem |  |  |  |
| PSV celkem |  |  |  |
| M práce celkem |  |  |  |
| M dodávky celkem |  |  |  |
| ZRN celkem | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| HZS | |  | Ostatní náklady neuvedené: |  |
| ZRN + ostatní náklady + HZS | |  | Ostatní náklady celkem: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | Horské Lázně - Oprava klempířských prvků | Základní rozpočet List č. |
| Objekt: | Lázeňské objekty. | Datum tisku: |

Rekapitulace stavebních dílů

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS Hmotnost | |
| 62 | Upravy povrchů vnější |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |
|  | Kč |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | Horské Lázně - Oprava klempířských prvků | Základní rozpočet List č. 3 |
| Objekt: | Lázeňské objekty. |  |

Poř. c. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJKc Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 62 Upravy povrchů vnější | |  |  |  |
| 1 | 624 60-1111.R00 | Tmelení spár 2 x 2 cm, tmelem Butylplast m 25,0000 |  |  |  |
|  | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  |
|  | 91 Doplň ujícípráce na komunikaci | |  |  |  |
| 2 | 915 - .R00 | HZS, tarifní třída 5 |  | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Čistění rýn a svodu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0,00000 |
|  | 764 Konstrukce klempířské | |  |  |  |
| 3 | 764 35-2910. R00 | Oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, rš 330 mm, do 30° m 6,0000 |  |  |  |
|  | 2,0+2,5+1,5 |  |  |  |  |
| 4 | 764 31-1921. R00 | Oprava krytiny Pz, tab. 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 |  |  |  |
| 5 | 764 35-2913. R00 | Oprava rohů žlabů Pz půlkruh. rš 330 mm, do 30° kus 2,0000 |  |  |  |
| 6 | 764 35-2916. R00 | Oprava háků žlabů Pz půlkruhových, rš 330 mm kus 15,0000 |  |  |  |
| 7 | 764 35-2943. R00 | Oprava - hrdla rovná Pz půlkruhová, D 120 mm kus 1,0000 |  |  |  |
| 8 | 764 35-2953. R00 | Oprava - hrdla šikmá Pz kruhová, D 120 mm, do 30° kus 2,0000 |  |  |  |
| 9 | 764 35-5930. R00 | Oprava žlabů Pz, nástřešní oblé, rš 500 mm, do 30° m |  |  |  |
| 10 | 764 35-5933. R00 | Oprava rohů Pz, nástřešní oblé, rš 500 mm, do 30° kus 1,0000 |  |  |  |
| 11 | 764 35-9921.R00 | Oprava kotlíku oválného Pz,rozměru 200x300x400 mm  kus 2,0000 | |  |  |
| 12 | 764 39-1910. R00 | Oprava závětrné lišty Pz, rš 250 mm, do 30° m 3,0000 |  |  |  |
| 13 | 764 39-1913. R00 | Oprava rohů záwtrné lišty Pz, rš 250 mm, do 30° kus 2,0000 |  |  |  |
| 14 | 764 39-2950. R00 | Oprava úžlabí Pz, rš 660 mm, o sklonu do 30° m 3,5000 |  |  |  |
| 15 | 764 39-3910. R00 | Oprava hřebenu střechy Pz,rš 250 mm, do 30° m 3,5000 |  |  |  |
| 16 | 764 41-0930. R00 | Oprava oplechování parapetů z Pz plechu,rš 200 mm m 2,4000 |  |  |  |
|  | 1,2+1,2 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | Horské Lázně - Oprava klempířských prvků | Základní rozpočet List č. 4 |
| Objekt: | Lázeňské objekty. | Datum tisku: 20.4.2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. < | Položka | Popis |  |  |  |
|  |  | MJ Množství Cena/MJ Kč | Cena v Kč Jedn. hm. | | Celk. hm. |
| 17 | 764 45-4902. R00 | Oprava odpadní trouby Pz kruhové,D 120 mm m 49,5000 |  |  |  |
|  | 2+1+1+2+2,5+4+1+13+1+14+1+3+1+1+2 | |  |  |  |
| 18 | 764 45-6943. R00 | Oprava,kolena horní dvojitá Pz,ze 6 dílů,D 120 mm  kus 6,0000 | |  |  |
|  | 1+2+1+2 |  |  |  |  |
| 19 | 764 45-6953. R00 | Oprava kolena,výtoková kruhová Pz,D 120 mm kus 9,0000 |  |  |  |
|  | 1+1+2+2+3 |  |  |  |  |
| 20 | 764 45-6963. R00 | Oprava odskoků kruhových Pz,D 120 mm kus 3,0000 |  |  |  |
| 21 | 998 76-4101. R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 t 2,8300 |  |  |  |
| 22 | 35 | Avia plošina MP 16 - pohon HP nafta |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |