|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **okna** | **Vybavení „na klíč“ varianta STANDART**plastová pětikomorová okna bílá s termoizolačním dvojsklem - Ug = 1,1 W-m2 K-1                 |
|  | **dveře vchodové** | plastové pětikomorové - bílé |
|  | **garážová vrata** | výklopná mechanická - bílá |
|  | **venkovní parapety** | AL bílá |
|  | **zdravotechnika** | rozvod vody a kanalizace v plastech, zdravotechnické zařízení série JIKA Lyra, vana akrylátová RAVAK NERIDA 170/75 (alter. sprchový kout RAVAK ASDP3 - 90 Pearl, vanička ANGELA 90LA), baterie pákové GUGLIELMI (umyvadlová Art.GS 5500, vanová Art. GS 5599 + GEOS Set - alt. sprchová Art. GS 5800 + GEOS sprch.set) |
|  | **vytápění a ohřev TUV** | ústřední vytápění (teplovodním rozvodem) z Cu nebo PEL/AL/PEX, kotel PROTHERM , otopná tělesa KORADO VK (KORALUX - koupelna) s termostatickým ventilem a prostorovým termostatem, bojler 160l |
|  | **elektroinstalace** | venkovní a vnitřní silnoproudé rozvody z CU, příprava pro datové a telefonní rozvody, vypínače a zásuvky ABB Tango - bílá |
|  | **omítky** | stěrková omítka s armovací tkaninou (alter. jádrová om.), štuk |
|  | **sádrokarton** | sádrokartonový systém RIGIPS, ISOVER RIO tl. 180 mm + 60 mm, půdní výlez  |
|  | **malby** | dvojnásobný nátěr - bílá |
|  | **keramické obklady** | koupelna do výšky 2m, WC do výšky 1,25m - kalkulováno s cenou 380 Kč/m2 |
|  | **omítky** | stěrková omítka s armovací tkaninou (alter. jádrová om.), penetrace, probarvená akrylátová omítka - zrnitosti 2 mm |
|  | **sokl** | XPS tl.5cm, dekorativní omítka střednězrnná |
|  | **tepelná a kročejová izolace** | pěnový polystyren EPS (alter. ORSIL N), fólie PE                                                             |
|  | **potěry** | cementový potěr (alter. [anhydritový litý potěr](http://www.awdomy.cz/produkty-a-sluzby/ostatni-cinnosti/anhydritove-lite-potery.htm) v tl. 4cm) |
|  | **keramické dlažby** | zádveří, kopelna, WC - kalkulováno s 380 Kč/m2 |
|  | **interiérové dveře** | dveře MASONITE - dřevodekor plné (WC, koupelna), dřevodekor 3/4 sklo, obložková zárubeň - dřevodekor                                                                     |
|  | **kování** | rozetové kování - AC-T servis DORA |
|  | **vnitřní parapety** | bílá |